{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,1],[2,0,2,1],[16,0,16,1],[0,0,0,2]]}
["Tervtől, műszaki leírástól történő eltérések listája"]
[]
["Építőmesteri"]
[null,"Kerítés építése","Változás"]
["45-004-030.1.2-0137914","Komplett, könnyített, rudazott táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével,\nfúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével,bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett, a jelölt helyen kapuk létesítésével, a jelölt helyeken áthelyezhető kerítésszakaszok létesítésével\n1,51-2,00 m kerítés magasság között","Betonozás elmarad, csak földbe kell elhelyezni az oszlopokat"]
[null,"Új be- és kiléptetőrendszer"]
[null,0,"Elmaradó tétel"]
[null,"Strandfoci pálya kialakítása"]
["\"K\"","Focipalánk építése.","Elmaradó tétel"]
[null,"Mobil szinpad"]
["\"K\"","Rendezvénysátor beszerzése, a szülséges rögzítő elemekkel szállítva, felállítva.","Elmaradó tétel, eszközlistában is szerepel"]
[null,"Parkoló építés"]
[null,null,"Aszfalt burkolatú parkoló helyett gyepházagos burkolatú parkolóhely, meglévő út kátyúzásával"]
[null,"4 cm új aszfalt kopóréteg AC11\n6 cm új aszfalt alapréteg AC22\n25 cm új CKt\n20 cm új nyers homokos\nbányakavics NHK 0/125                                                                                     1 rtg. új geotextília terítés","Elmaradó tétel, helyette gyephézagos burkolat"]
[null,"Járda építése"]
["M/62-003-008.1-0618313","Járdaburkolat készítése 6 cm vtg. Frühwald classic szürke térkőből kiékelve, szegéllyel,  alatta 4 cm tömörített ágyazókavics,12 cm vtg. CKT,15 cm tömörített kőzuzakék feltöltés,1 rtg. geotextilia, előtömörített talaj.","Elmaradó tétel"]
["Elektromos rendszer"]
[null,"Gyengeáram","Elmaradó tétel"]
[null,"Erősáram"]
["71-009-3.2.1-0000002","Hálózatfejlesztési hozzájárulás(HÁF)","Elmaradó tétel"]
["71-001-5.1.2.1.5-0541115","Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 90 FXKVR 90","Elmaradó tétel"]
["71-002-17.1-0339181","Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm² PannonCom-Kábel YSLCY-JZ típusú vezérlőkábel 5x2,5 mm²","Elmaradó tétel"]
["71-002-81.1","Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig","Elmaradó tétel"]
["71-002-82.2","Műanyag kábelfedlap elhelyezése hosszirányban PIPELIFE KAD150ER","Elmaradó tétel"]
["71-002-21.1-0216504","Csatlakozási hely kialakítása, informatikai RACK szekrény részére","Elmaradó tétel"]
["71-101-1.1.1.1.1.1-0130203","FESTETT (RAL9005 selyemfényű) acél közvilágítási lámpaoszlop vonalhely kitűzéssel, gödörhely készítéssel, földmunkával, alapvasalat elhelyezéssel, betonalap készítéssel, felszerelve, fejszerelvénnyel, lámpakarral, fényforással, belső szerelvénylappal és belső vezetékezéssel, kötőelemekkel (ENSTO) HOFEKA Kft. gyártmányú, Philips BGP203 T25 1 xLED54-4S/740 DW50 (kétkarú!) Oszlop: HofBuda 5m oszlopszerelvény: Guro 1261(91530) Philips BGP203 T25 1 xLED54-4S/740 DW50 kétkarú, 2db lámpatesttel","Elmaradó tételek"]
["Gépészet"]
[null,"Zuhanyzó víz ellátása szennyvíz elvezetése","Elmaradó tétel"]
[null,"Öntözés","Elmaradó tétel"]